Příloha č. 1 smlouvy č. …….…/SSRZ/2022

**Specifikace předmětu – III. část VZ – oprava pergoly**

**Oprava pergoly z terasy VÚH (zimní stadion), přemístění a montáž opravené pergoly k budově restaurace v areálu Minigolfu**

Poptáváme u Vás cenovou nabídku na opravu (repasi) stávajících 3 pergol umístěných na bowlingové terase v areálu Víceúčelové haly v Havířově-Podlesí, Těšínská 1296/2a, přemístění a montáž 2 těchto pergol u budovy restaurace v areálu minigolfu na ulici Astronautů, Havířov – Město.

Předpokládané úkony:

• demontáž 3 ks stávajících pergol MALAGA, jejich repase a očištění konstrukcí

• výměna vynášecích konzol 5 ks v RAL 9010

• 12 m příhrad v RAL 9010

• dodání nových vozíčků 4 ks a výpadového profilu

• dodání elektromotorů NHK RTS - 2 ks včetně unašeče, držáků, adapterů a dálkového ovládání

• nové potahy 5 870 mm x 7 000 mm – 2 ks s volány 250 mm rovné

• nová stříška v RAL 9010

• 70 m zavětrování (ocelové lanko, napínáky, očka)

• montáž a zprovoznění 2 ks pergol v areálu minigolfu a odzkoušení funkčnosti

Rozměry jedné pergoly:

šířka: 5 m

délka: 6 m

Pergoly typu MALAGA mají kovovou konstrukci, nový potah musí být speciální markýzová látka odolná proti povětrnostním vlivům (barva bude upřesněna před realizací).

Ovládání pergoly pomocí elektromotoru s dálkovým ovládáním + nouzové mechanické ovládání.

Montáž pergoly bude možná po výměně stávající dlažby za novou typu ECO RASTER, kterou bude provádět jiný dodavatel. Při výměně dlažby bude potřebná koordinace z důvodů zhotovení nových patek pro uchycení pergol, proto je nutná součinnost zhotovitele pergoly s firmou realizující výměnu dlažby. Ilustrační foto uvedeno v příloze č. 7 výzvy.