# Technické podmínky

## **Cena za dodávky elektřiny prostřednictvím instalace zařízení fotovoltaické elektrárny**

**Celkové množství elektřiny - objem dodávky 1445 MWh/25 let**

**Minimální instalovaný výkon 100 kWp**

**Specifikace FVE:**

* Instalace na střeše budov v areálu Letního koupaliště Jindřich v Havířově-Městě
* Solární panely o výkonu minimálně 450 Wp na jeden panel
* Garance výkonu panelu minimálně 80 % po 25 letech
* Jeden výkonový optimizér bude použit na maximálně 2 solární panely
* Automatické uvedení systému do bezpečného napětí (maximálně 60 V stejnosměrné)
* Připojení do stávajícího odběrného místa