**Minimální technické požadavky**

Uchazeč: [DOPLNIT], IČO: [DOPLNIT], se sídlem: DOPLNIT, PSČ: [DOPLNIT], jako účastník výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, pod názvem:

**Interaktivní sklopná lezecká stěna a dopadová plocha pro Sportovní halu Fénix**

tímto čestně a pravdivě prohlašuji, že nabídka splňuje níže uvedené technické požadavky.

Jsou-li v technické specifikaci uvedeny přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u těchto výslovně umožňuje nabídnout dodavateli rovnocenné řešení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek** | **Splnění** | **Odkaz na místo v nabídce pro ověření splnění daného požadavku (vč. strany dokumentu)** |
| Interaktivní sklopná deska s min. 2 hydraulickými písty a aretací nebo elektrický systém se šroubovicemi, poháněný elektromotorem se samosvornou převodovkou | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Boulderová uměla lezecká stěna | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Kolmý profil s naklápěním | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Plocha lezecké stěny max.  | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Plocha lezecké plochy (opláštění) 3,6 m x 3,6 m m2 | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Splnění technické normy ČSN EN 12572-2:2017 jak pro lezeckou stěnu tak pro dopadovou plochu | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Výška lezecké stěny max. 4,5 m | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Šířka lezecké stěny max. 3,75 | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Splnění technické normy ČSN EN 12572-3:2017 | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Délka výztuh v podlaze 2,5 m s podpěrou ve směru desky (ne za ní) | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Samonosná konstrukce kotvená pouze do podlahy | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Rozsah naklápěcí lezecké stěny (úhel) 0 – 70 stupňů | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| 323 ks lezeckých chytů se spodní průhlednou částí pro účely vnitřního osvětlení s neutrální barvou chytů | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| 153 ks lezeckých stupů se spodní průhlednou částí pro účely vnitřního osvětlení s neutrální barvou stupů | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Interaktivní světelný LED diodový systém s min. třemi barevnými sadami led diod a min. 1060 ks LED světel | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Řídící jednotka s komunikačním rozhraním Bluetooth a software aplikací | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| 1 ks tabletu (hardwarového vybavení) pro interaktivní, světelné vyznačení lezeckých chytů a stupů podle náročnosti trasy | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Softwarové vybavení s komunikačním rozhraním kompatibilní s mobilním operačním systémem ios a android s otevřenou databází lezeckých cest | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Dopadová plocha o rozměrech min. 6 x 6 m | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Dopadová plocha barva světle šedá  | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Materiál dopadové plochy PVC plachta, PUR jádro | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |
| Tvar dopadové plochy viz. vizualizace v příloze č. 4 včetně manipulovatelné části o rozměru 6000 mm x 700 mm viz. příloha č.4 | DOPLNIT ANO/NE | DOPLNIT |

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

DOPLNIT

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Obchodní firma uchazeče**

jméno a příjmení osoby jednající za uchazeče a funkce